**УТВЕРЖДАЮ:**

**Директор по КР и ОПД**

 **Е. Бондаренко**

**\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.**

**Техническое задание**

**на закупку материалов для ремонтов административных зданий и офисных помещений**

**(ЛОТ № 330.20.00060)**

**1.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА**

**1.1.Наименование закупаемого товара**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№** | **Код товаров, работ и услуг**  | **Наименование продукции** | **Единиц измерения** | **Кол-во**  | **Техн.требования****см. пункт** | **Срок поставки**  |
| 1 | 100004179 | Цементный клей | кг. | 800 | Пункт 2.2.1 | поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки |
| 2 | 100004186 | Потолок подвесной пластиковый | м2 | 100 | Пункт 2.2.2 | поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки |
| 3 | 100004246 | Кафель | м2 | 150 | Пункт 2.2.3 | поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки |
| 4 | 100004294 | Метлах (Плитка напольная) | м2 | 100 | Пункт 2.2.4 | поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки |
| 5 | 100004429 | Силикон монтажный | шт. | 70 | Пункт 2.2.5 | поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки |
| 6 | 100004503 | Шпакля | кг. | 500 | Пункт 2.2.6 | поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки |
| 7 | 100004570 | Клей ,,ПВА " | кг. | 20 | Пункт 2.2.7 | поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки |
| 8 | 100006121 | Пена монтажная | шт. | 20 | Пункт 2.2.8 | поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки |
| 9 | 100006187 | Лента бумажная малярная | шт. | 30 | Пункт 2.2.9 | поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки |
| 10 | 100007272 | Уголок перфор.защ.для гипс-карт.плит | шт. | 120 | Пункт 2.2.10 | поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки |
| 11 | 100008682 | Праймер грунт( в металич. банка 20 л) | шт. | 20 | Пункт 2.2.11 | поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки |
| 12 | 100007322 | MDF клей 2-комп, 400 ml | шт. | 20 | Пункт 2.2.12 | поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки |

**1.2. Сроки поставки товаров**

 Начало – с момента заключения договора.

 Окончание поставки –поэтапно, в случае предоставления заявки в течение 20 календарных дней после предоставления заявки.

**Доставка товара на центральном складе АО «Теласи» г.Тбилиси,** **ул.Ванская 3**

**1.3. Возможность поставки аналогичных товаров**

 Применение аналогичного товара возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения, но не ниже требуемых в ТЗ, а так же при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным и техническим характеристикам и условиям применения.

**2. ОБШИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**2.1. Место применения, область применения /использования товара**

ГКПЗ 2020г. Инициатором закупки является Служба хозяйственного обеспечения АО "Теласи".

Материалы используются для ремонтов административных зданий и офисных помещений.

**2.2. Требования к товару**

Поставляемый товар должен быть новым, не использованным, и изготовленным не ранее 2019 года.

**Требование к техническим характеристикам:**

**2.2.1. клей цемент**: Ceresit морозостойкий, упаковка 25 кг.

***Образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.***

**2.2.2. Потолок подвесной пластиковый:**  Размеры: длина–6м. Ширина–0,25 м. Толщина – 0,5 – 1,5 см.

***Образец, цвет, поверхность и другие подробности согласовать с заказчиком.***

**2.2.3.** **Кафель :** Кафель -керамическая облицовочная плитка для стен,

***Образец, цвет, поверхность и другие подробности согласовать с заказчиком.***

**2.2.4.** **Метлах (Плитка напольная):** керамическая напольная плитка морозостойкая

***Образец , размеры, цвет, поверхность и другие подробности согласовать с заказчиком..***

**2.2.6. Силикон монтажный:** Универсальный строительный силикон с кислотным отвердением для затирки и заделки швов керамических материалов, стекла и некоторых металлов. Силиконовые герметики — вязкотекучие составы на основе низкомолекулярных силиконовых каучуков, отвердевающие при комнатной температуре. Используются для заполнения щелей и полостей с целью герметизации и защиты от разных факторов среды, клей-герметик применяется для склеивания различных поверхностей между собой.

Цвет: прозрачный. Объём ме менее 310мл.

***Образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.***

**2.2.6. Шпакля:** Шпаклевка финишная, мешок 25-30кг. Производитель-Knauf, АВС,

***Образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.***

**2.2.7. Клей ,,ПВА ":** Клей ПВА универсальный (ПВА-МБ) применяется для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона, кожи, для приклеивания бумаги, ткани на деревянные, стеклянные, металлические поверхности, в качестве компонента рецептур шпатлёвок, грунтовок, бетонных смесей на водной основе. По внешнему виду представляет собой вязкую массу белого или слегка желтоватого цвета, без комков и посторонних включений. Объем жидкости от 2.0 л.-до5.0 л.

***Образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.***

**2.2.8. Пена монтажная:** Многоцелевая монтажная полиуретановая пена применяется для установки окон и дверей, для заполнения отверстий, щелей и стыков, для герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов, для создания звукоизолирующих экранов, для герметизации проходов вокруг труб и вентиляционных каналов, для монтажа различных строительных конструкций.

Объём баллона от 500 до 750мл. Вес от 570гр до 860гр

***Образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.***

**2.2.9. Лента бумажная малярная:** скотч малярный (малярная лента) или креп - это липкая лента на бумажной основе.

Область применения-Лента бумажная малярная (Бумажный скотч малярный) наносится на участки, которые необходимо уберечь от воздействия красителей; при краткосрочной герметизации трещин, швов и склеивании различных поверхностей; для упаковки картонных коробок и нанесения надписей при маркировке груза.

Основа: бумажная; Цвет: белый; Ширина: 50 мм.; Длина: 30 м.

***Образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.***

**2.2.10. Уголок перфор.защ.для гипс-карт.плит (Knauf)**: Оцинкованный профиль 31х31мм (3м), Из оцинкованной стали. Угловой профиль, защитный элемент для внешних углов перегородок и облицовок из гипсокартона. Армируют углы, особенно наружные, придают им дополнительную прочность и устойчивость к повреждениям. Материал: оцинкованная сталь. Характеристики: размеры 31х31 мм, длина изделия - 3 м. Производитель: Knauf

***Образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.***

**2.2.11. Праймер грунт( в металич. банка 20 л):** Праймер битумный (в 20 литровых бидонах синего цвета) маркировка TУ 57775-011-17925162-2003, Производитель: Технониколь.

***Образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.***

**2.2.12. MDF клей 2-комп, 400мл.:** Двухкомпонентный клей на цианакрилатной основе применяется для быстрого и надежного склеивания деталей и элементов камня и мрамора, массивной древесины или фанеры, а также синтетических материалов (МДФ, ДСП, ПВХ, резины и т.п.). Тип клея -Акриловый клей; Тип использования -Универсальный; Количество компонентов-Двухкомпонентный; Объём компонентов-125гр+400мл.

***Образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.***

**2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию**

Не требуется.

**2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании**

Не требуется

**2.5.Требования о добровольной сертификации товаров**

 Участник закупки в своих предложениях должен представить сертификаты соответствия предлагаемого товара.

**2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.**

Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять, не менее гарантийного срока, установленного производителем в паспорте на изделие.

 В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок - 2 года.

 В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

 Все затраты связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик данного оборудования.

**2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров**

Не требуется

**2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав**

Не требуется

**2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров**

Не требуется

**3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРА**

**3.1. Требования к объемам поставки**

Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара в течение 14 календарных дней после предоставления заявки.

**3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров**

 Погрузка товара, его доставка до склада заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Разгрузочные работы товара на складе заказчика выполняет заказчик с участием поставщика. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

 Поставка закупаемого товара должна быть осуществлена до склада покупателя находящегося по адресу: Грузия, г.Тбилиси, центральный склад АО «Теласи» , ул.Ванская 3.

**3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров**

 Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Должен иметь сопроводительную документацию.

**3.4. Требования к приемке товаров**

 Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

 Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

**3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров**

 Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа и безопасной эксплуатации поставляемого товара. Документация должна быть представлена на грузинском или русском языке на бумажном и электронном носителях.

1. Руководство (инструкция) по монтажу и эксплуатации;

2. Сертификаты соответствия, декларации о соответствии и протоколы испытаний.

**3.6. Требования к порядку расчетов**

Полная информация по разделу 3.6. настоящего технического задания отражена в проекте Договора.

**3.7. Дополнительные требования к поставке товаров**

Не требуется.

**4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**

**4.1. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии**

Полная информация по разделам 4.2. настоящего технического задания отражена в конкурсной документации (КД).

**4.2.** Участник закупки должен заполнить столбец «Предложение поставщика» таблицы №1 настоящего ТЗ. (Техническое предложение).

**5. В тендерных материалах представить:**

Техническеое предложение и спецификацию;

Название предприятия/завода изготовителя;

Сертификаты качества соответствия продукции;

Гарантийное обязательство не менее 1 год;

Документ, подтверждающий об опыте поставки аналогичных материалов не менее 2 года.

Образцы предлагаемых товаров обязательно должны быть согласованы с заказчиком

**6. Уточнение возникающих по техническому заданию вопросов:** *контактное лицо- Ответственный исполнитель: Леван Чорголашвили тeл.: (+995) 599 01 06 02*

**Начальник Службы хоз. обеспечения Г. Катков** (должность) (дата) (подпись) (расшифровка)

**Согласовано:**

**Заместитель корпоративного директора Г. Чихрадзе** (должность) (дата) (подпись) (расшифровка)

**Заместитель корпоративного директора П.Лобанов** (должность) (дата) (подпись) (расшифровка)

**Начальник Отдела эксплуатации зданий Р.Чквианишвили** (должность) (дата) (подпись) (расшифровка)

**Нач. отдела по развитию новых технологии и разработке ТЗ М. Джамагидзе** (должность) (дата) (подпись) (расшифровка)

**Начальник группы подготовки ТЗ Г. Шавелашвили** (должность) (дата) (подпись) (расшифровка)