**დანართი N1**

**ფასადი**

1. ორმხრივი: ქართული და ინგლისური.
2. ლაითბოქსის ზომები: სიგრძე 1.50მ x სიმაღლე 2.50მ x სიგანე 0.30მ.
3. განათება: შუქდიოდი თეთრი ნათების
4. ფასადები:
	1. 4მმ-იანი ვერცხლისფერი ალუმინის კომპოზიტური პანელი
	2. 5 მმ-იანი თეთრი ორგმინა
5. პროფილები: გაფორმებული შესაბამისი ფერის არაკალით.
6. ცისფერი, ლურჯი, მწვანე სექციები: ამონათებული ორგმინა გაფორმებული არაკალით, შიდა ჭრებით.
7. არაკალი: ORACAL Translucent
	1. ლურჯი 006
	2. ცისფერი 053
	3. მწვანე 063
8. ელექტრო ტაბლო:
	1. ფასის მაჩვენებლი, ციფრული ტაბლო P10 მოდელი (თითო მოდულის ზომა: 32 x 16) გარე მოხმარების თეთრი ფერის ნათებით. მთლიანი ზომა 96სმ x 32სმ
	2. ტემპერატურის/საათის მაჩვენებლი, ციფრული ტაბლო P10 მოდელი (თითო მოდულის ზომა: 32 x 16) გარე მოხმარების თეთრი ფერის ნათებით. მთლიანი ზომა 96სმ x 32სმ
	3. სამართავი პროგრამა: ინტერნეტი, USB, COM PORT
9. ლოგო: წარწერა ნეოგაზი და ისარი დაბეჭდილი სტიკერზე და გადაკრული სრულად ამონათებულ ორგმინაზე.
10. გვერდითა კანტი: ამონათებული თეთრი ორგმინის კანტი, სიგანე 9 სმ x სიმაღლე 5 სმ.

**კონსტრუქცია**

1. მეტალის კონსტრუქცია
	1. მილკვადრატი 40 x 40 x 3
2. ხუფები: ალუმინის კომპოზიტური პანელის და ორგმინის ხუფები.

**მონტაჟი**

1. ქალაქ ქუთაისში, გუგუნავას ქუჩაზე ნეოგაზის სადგურის მიმდებარედ არსებულ მოძზე
2. ქ. სამტრედია სანავარდოს ქუჩა, ნეოგაზის სადგურის მიმდებარედ არსებულ ბოძზე
3. ქ. თელავი, თბილისის გზატკეცილი მე-2 კმ, ნეოგაზის სადგურის მიმდებარედ 200X200 მილკვადრატის სამონტაჟო ბოძით