informaciuli teqnologiebis ganyofileba

bankis ofisis kompiuteruli qseli - teqnikuri specifikaciebi

rekis modeli winaswar Tanxmdeba IT samsaxurTan. qselis montaJis dasrulebis Semdeg rekebis yvela gasaRebi Cabardeba informaciuli teqnologiebis ganyofilebis TanamSromels.

1. saserveroSi rekis mdebareoba, aseve rekSi paC-panelebis ganlageba da raodenoba aucileblad winaswar unda SeTanxmdes qvemoTmoyvanil sakontaqto pirTan.
2. rekSi kabelebi Calagebuli unda iyos cable-channel -ebSi.
3. qselis kabelis sigrZe monakveTze: qselis bude (samuSao magida) – paCpaneli (saservero) ar unda aRematebodes 80 metrs.
4. rekebSi unda iyos damontaJebuli PDU moduli.
5. kompiuteruli qselis gayvaniloba FTP kabeliT
6. kompiuteruli jekebi RJ45
7. yvela kabelis 8-ve wveri dasmuli unda iyos rozetebsa da paC-panelebze.
8. wertilebis ganlageba da raodenoba naCvenebia it-s mier naxazze. C – qseli, E – eleqtroba (win uweria rozetebis raodenoba). eleqtrorozetebis raodenoba gansazRvrulia kompiuteruli teqnikis saWiroebidan gamomdinare, samეurneo samsaxurma unda daamatos, Tu sadme kidev aris saWiroeba.
9. mowodebuli unda iqnas yvela paC-kordebi rekebSi da samuSao adgilebTan.

\* samuSao adgilebisTvis 3 metri sigrZis paC-kordebi

\* rekisTvis             1 metri sigrZis paC-kordebi

1. qselis wertilebi da paC-panelebi markirebuli unda iyos. numeracia unda iyos mimdevruli (1,2,3,4 da a.S.).
2. qseli Cabarebulad iTvleba IT ganyofilebis, ტექნიკური დახმარების ჯგუფის ufrosTan miReba-Cabarebis aqtis xelmoweris Semdeg.

sakontaqto piri ss “Tibisi bankis” informaciuli teqnologiebis ganyofilebidan:

daviT iluriZe 272727\*1229

daviT kapanaZe 899104607 (272727\*1205)