**დანართი N2**

**ფასადი**

1. ორმხრივი: ქართული და ინგლისური.
2. ლაითბოქსის ზომები: სიგრძე 1.10მ x სიმაღლე 1.70მ x სიგანე 0.20მ.
3. განათება: შუქდიოდი თეთრი ნათების
4. ფასადები:
	1. 4მმ-იანი ვერცხლისფერი ალუმინის კომპოზიტური პანელი
	2. 4 მმ-იანი თეთრი ორგმინა.
5. პროფილები: გაფორმებული შესაბამისი ფერის არაკალით.
6. ცისფერი, ლურჯი, მწვანე სექციები: ამონათებული ორგმინა გაფორმებული არაკალით, შიდა ჭრებით.
7. არაკალი: ORACAL Translucent
	1. ლურჯი 006
	2. ცისფერი 053
	3. მწვანე 063
8. ელექტრო ტაბლო:
	1. ფასის მაჩვენებლი, ციფრული ტაბლო P10 მოდელი (თითო მოდულის ზომა: 32 x 16) გარე მოხმარების თეთრი ფერის ნათებით. ზომა 64სმ x 16სმ
	2. ტემპერატურის/საათის მაჩვენებლი, ციფრული ტაბლო P10 მოდელი (თითო მოდულის ზომა: 32 x 16) გარე მოხმარების თეთრი ფერის ნათებით. ზომა 64სმ x 16სმ
	3. სამართავი პროგრამა: ინტერნეტი, USB, COM PORT
9. ლოგო: წარწერა ნეოგაზი და ისარი დაბეჭდილი სტიკერზე და გადაკრული სრულად ამონათებულ ორგმინაზე.
10. გვერდითა კანტი: ამონათებული თეთრი ორგმინის კანტი, სიგანე 6 სმ x სიმაღლე 3 სმ.

**კონსტრუქცია**

1. მეტალის კონსტრუქცია
	1. მილკვადრატი 25 x 25 x 2.5
	2. მილკვადრატი 40 x 40 x 2.5
2. ხუფები: ალუმინის კომპოზიტური პანელის და ორგმინის ხუფები.