|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **სპეციფიკაცია** | **რაოდენობა** | **ერთეულის ფასი (დღგ-ს გარეშე)** | **ჯამი (დღგ-ს გარეშე)** |
| **გუთანი** |  ● ფრთების რაოდენობა - 3. ● ხვნის სიღრმე - 30 სმ-დე. ● ფრთებს შორის მანძილი 80 სმ. ● ხვნის სიგანე - 25/35 სმ. ● შასის სიმაღლე - 85 სმ. | 1ცალი |  |  |
| **დისკიანი სათიბელა** | ● სამუშაო სიგანე - 165 სმ.● დამცავი მექანიზმით.● დანების რაოდენობა - 6-დან/8-მდე.● ძალამრთმელი ლილვის ბრუნვათა რიცხვი - 540 ბრ.წთ. |  1ცალი |  |  |
| **ტრაქტორი** | ● უკაბინო● სიმძლავრე - 18 ც.ძ.● მართვის ტიპი - 2 X 4.● გადაცემათა კოლოფი - მექანიკური 8 სიჩქარიანი.● ცილინდრების რაოდენობა 1 ან 2 ცალი. | 1 ცალი |  |  |
| **ფრეზი** | ● სამუშაო სიგანე 1 მეტრი.● თავსებადი 18 ც.ძ. ტრაქტორთან. | 1 ცალი |  |  |
| **გუთანი** | ● თავსებადი 18 ც.ძ. ტრაქტორთან | 1 ცალი |  |  |